하수처리시설현황

○ 곡성하수종말처리장

시설용량	4500/㎥(생물학적처리)
처리효율	91.96%
연계처리량	분뇨, 매립침출수
가동개시일	2003. 7
방류수 소독방법	UV소독
방류수역	묘천 → 섬진강 → 남해
재생에너지이용률	16%
연간총전력사용량	662,483kW

○ 옥과·석곡하수종말처리장

구 분	옥과	석곡
시설용량	2,000㎥/일	700㎥/일
처리효율	94.67%	94.33%
처리방법	간헐방류식 장기포기법 (KIDEA 공법)	간헐방류식 장기포기법 (KIDEA 공법)
연계처리량	없음	없음
가동개시일	2006. 9. 15	2006. 9. 15
운영방법	민간위탁
위탁업체	곡성환경(주)
위탁기간	2006. 9. ~ 2026. 9.(20년)
위탁범위	복합위탁
위탁비용	연간 처리하수량에 따라 지급 (2018년 사용료 917,000천원)
고도처리율	-	-
방류수 소독방법	UV소독	UV소독
방류수역	옥과천-섬진강	석곡천-보성강-섬진강
재생에너지이용률	-	-
연간 총 전력사용량	415,486KWh	193,091KWh
하수처리량당 CO2 배출량	182.81ton	84.96ton

○ 입면하수종말처리장

구 분	입면
시설용량	650㎥/일
처리효율	94.67%
처리방법	FNR
연계처리량	없음
가동개시일	2015. 1. 8.
운영방법	민간위탁
위탁업체	환경시설관리주식회사
위탁기간	2015. 4. ~ 2020. 3.(5년)
위탁범위	단순위탁
위탁비용	연간 처리하수량에 따라 지급 (2018년 사용료288,000천원)
고도처리율	-
방류수 소독방법	UV소독
방류수역	입천 → 섬진강
재생에너지이용률	-
연간 총 전력사용량	281,951KWh
하수처리량당 CO2 배출량	123.50ton