마을하수처리장 설치현황 (45개소)

연번	시설명	위 치	용량 (톤/일)	처 리 공 법	처리구역 면적(ha)	가동개시일	맨홀 펌프장
1	평호	목사동 평리 152(전), 150(답), 150-2(전)	45	FNR(무산소 호기공정에서 철판 전기분해 생성물을 첨가한 고도처리)	9.20	2008.10.15
2	고달	고달 고달 785-49(전)	60	L-C (토양식 오수정화)	4.90	1997.04.04
3	두지	석곡 봉전 122-1(답)	20	L-C (토양식 오수정화)	1.66	1998.11.03
4	북소	죽곡 용정 241(대)	20	L-C (토양식 오수정화)	1.33	1999.01.19
5	압록	오곡 압록 567(천)	90	분뇨 및 고농도유기 오·폐수의 고도처리	9.20	2001.12.22
6	하한1	죽곡 하한 950-1(전), 950-6(도)	50	분뇨 및 고농도유기 오·폐수의 고도처리	4.20	2001.12.22
7	신기	곡성 신기 500(잡),500-1(잡)	45	APB-SBR(SBR공법의 하부에서 발생한 무산소 영역 이용한 하수고도처리)	10.20	2011.11.16
8	효대	목사동 공북 8-15(답)	20	BCS-SBR(해양성규석 및 화산 재광석을 사용한 유기성 폐수의 처리)	4.80	2002.04.25
9	연화	죽곡 연화 71-5(답)	30	BCS-SBR(해양성규석 및 화산 재광석을 사용한 유기성 폐수의 처리)	2.80	2002.09.11
10	기동	입면 송전 931-17(답)	20	KF-RD(현수 다단계 고도처리)	3.60	2002.11.12
11	장선	곡성 장선 138-4(잡)	60	BSTS-II(생물학적 하수 고도처리)	8.40	2003.08.14
12	합강	옥과 합강 158-1(잡)	30	APB-SBR 공법(SBR공법의 하부에서 발생한 무산소영역의 수고도처리공법)	3.50	2011.11.16
13	가정	구례 논곡 829-3(잡), 821-6(잡)	40	APB-SBR 공법(SBR공법의 하부에서 발생한 무산소영역의 수고도처리공법)	2.58	2011.11.16
14	서계	곡성 서계 188-3(도), 188-1(답)	30	SNR(자연통풍 호기조/습지조 이용한 하수고도 처리)	3.68	2004.04.26
15	평촌	입면 제월 711-13(잡)	45	SNR(자연통풍 호기조/습지조 이용한 하수고도 처리)	10.00	2004.05.06
16	본토	죽곡 당동 144-6,7(잡)	45	SNR(자연통풍 호기조/습지조 이용한 하수고도 처리)	11.42	2004.06.30
17	용정	죽곡 용정 282-8,9(잡)	40	A2EBC(오폐수처리용 펄라이트 생석회 담체를 이용한 고도처리공법)	4.54	2005.02.06
18	수리	옥과 수리 5-1(잡)	40	OMA(무산소 호기영역이 구분된 접촉재를 이용한 오수의 유기물 및 질소제거)	4.52	2005.04.15
19	이정	오곡 압록 산8-2(임0	20	OMA(무산소 호기영역이 구분된 접촉재를 이용한 오수의 유기물 및 질소제거)	3.63	2005.04.22
20	하한2	죽곡 하한 950-3(잡), 950-8(도)	65	KHBNR(혐기/무산소/호기 및 용존산소 저감조를 이용한 하수고도처리 기술)	4.20	2005.07.06

연번	시설명	위 치	용량 (톤/일)	처 리 공 법	처리구역 면적(ha)	가동개시일	맨홀 펌프장
21	현정	겸면 현정 692(구)	40	HANT(무산소/호기/혐기/탈기조와 침지식 중공사막을 이용한 고도처리)	6.38	2005.08.19
22	송정	오곡 송정 33-1잡),31-2(철), 30-2	50	토양피복형 접촉산화공법	6.50	2006.03.15
23	종방	입면 송전 1-284(잡), 1-487(잡)	50	KHBNR(혐기/무산소/호기 및 용존산소 저감조를 이용한 고도처리)	14.20	2006.10.01
24	대사	고달 대사 648-13(천)	50	KHBNR(혐기/무산소/호기 및 용존산소 저감조를 이용한 고도처리)	13.20	2006.10.02
25	괴소	삼기 의암 37-12(답), 37-24(답)	50	KHBNR(혐기/무산소/호기 및 용존산소 저감조를 이용한 고도처리)	13.00	2006.10.06
26	가정	겸면 가정 841-5(잡)	50	BCS-Ⅱ(해양성 규석 및 화산제 광석을 이용한 폐수처리 공법)	11.00	2006.10.07
27	원등	삼기 원등 675(잡)	90	KHBNR(혐기/무산소/호기 및 용존산소 저감조를 이용한 고도처리)	12.9	2005.12.23
28	봉동	오산 봉동 393-8,9(잡)	80	OMA(무산소 호기영역이 구분된 접촉재를 이용한 오수의 유기물 및 질소제거)	39.0	2007.12.20
29	구원	곡성 구원 221-9(잡)	55	OMA(무산소 호기영역이 구분된 접촉재를 이용한 오수의 유기물 및 질소제거)	15.0	2008.01.12
30	괴정	겸면 송강 726-9(체)	50	FNR(무산소 호기공정에서 철판 전기분해 생성물을 첨가한 고도처리)	14.0	2009.06.14
31	목동	고달 목동 301-11(잡)	90	FNR(무산소 호기공정에서 철판 전기분해 생성물을 첨가한 고도처리)	19.2	2009.03.15
32	연화	오산 연화 372-7(잡)	60	FNR(무산소 호기공정에서 철판 전기분해 생성물을 첨가한 고도처리)	10.1	2009.06.26
33	태평	죽곡 태평 410(잡)	75	SBR(혐기조, 무산소조 및 교대포기방식 연속유입형 고도처리)	16.09	2010.10.07
34	죽정	목사동 죽정 767-13(잡)	50	FNR(무산소 호기공정에서 철판 전기분해 생성물을 첨가한 고도처리)	8.51	2011.05.13
35	운교	겸면 운교 435-25(잡)	55	KSMBR(중공사 정밀여과막을 침지 유기물 및 질소ㆍ인 처리)	14.51	2011.08.29
36	봉정	죽곡 봉정 228-1(답)	48	FNR(무산소 호기공정에서 철판 전기분해 생성물을 첨가한 고도처리)	12.35	2012.09.24
37	강빛마을	죽곡 태평 797(잡)	140	ESSA(간헐 월류식 내장형 인 방출조 및 수위 연동식 준 회분식 반응조를 이용한 고도처리공법)	23.4	2013.7.20
38	근촌	삼기 근촌 197-10(답)	45	ABR(미생물 담채를 이용한 생물학적 오폐수 처리)	10.38	2014.03.02
39	대곡	목사동 대곡 1004-2(답)	45	ABR(미생물 담채를 이용한 생물학적 오폐수 처리)	10.38	2015.01.12
40	상한	죽곡 하한 540-5(답)	30	APB-SBR(비중이 조절된 유동상 담체를 이용한 고도처리기술)	2.3	2015.07.30
41	당월	석곡 당월 620-9(답)	40	ABR(미생물 담채를 이용한 생물학적 오폐수 처리)	9.1	2016.01.21
2	고달	고달 고달 785-49(전)	40	ECO-SBR	4.90	2016.10.27.
15	평촌	입면 제월 711-13(잡)	45	ECO-SBR	12.4	2016.12.28.
42	남양	겸면 칠봉리 33-2	60	APB-SBR (장호)	11.7	2016.12.28.

연번	시설명	위 치	용량 (톤/일)	처 리 공 법	처리구역 면적(ha)	가동개시일	맨홀 펌프장
43	칠봉	겸면 칠봉 388-1	35	JASSFR공법 (죽암건설)	5.80	2018.01.22
44	가곡	오산 가곡 752-10	35	JASSFR공법 (죽암건설)	9.30	2018.01.22
45	유봉	죽곡 유봉 228-1	45	JASSFR공법 (죽암건설)	11.67	2019.04.08.