민선7기 첫 번째『군민과의 대화』

	<옥과권역>
-옥과면 -입 면 -겸 면 -오산면

[ 행 정 과 ]

행사 흐름도

09:50 ~ 10:00 (10‘)	식전 공연	옥과면 옥과난타스타반 난타공연
	⇩
10:00 ~ 10:15 (15‘)	개회 및 인사말씀	국민의례 내빈소개, 인사말씀(도ㆍ군의원, 부군수)
	⇩
10:15 ~ 10:35 (20‘)	민선6기 성과 및 민선7기 군정 로드맵 보고	보 고 자 : 군수님 보고방법 : 파워포인트
	⇩
10:35 ~ 11:30 (55‘)	군민과 대화의 시간	군수님 주재
	⇩
11:30 ~ 11:35 (5‘)	당부말씀	군수님 마무리 말씀
	⇩
11:35	폐 회

목      차

□ 현안ㆍ건의사업 현황과 검토결과

□ 옥과면	1

• 현안사업 현황	3

• 건의사업 현황	9

□ 입  면	17

• 현안사업 현황	19

• 건의사업 현황	25

□ 겸  면	37

• 현안사업 현황	39

• 건의사업 현황	45

□ 오산면	57

• 현안사업 현황	59

• 건의사업 현황	65

옥 과 면

	현안사업 현황
번호		사업명		Page	검토결과	검토부서
옥과면-1		◦옥과면 무창제 주변 구거 정비사업		4	검토	안전건설과
옥과면-2		◦옥과면 수리~합강 하천 제방 정비사업		6	수용	안전건설과

	건의사업 현황
번호		사업명		Page	검토결과	검토부서
옥과면-3		□ 무창 게이트볼장 앞 아스콘 포장		10	검토	지역활성화과
옥과면-4		□ 지방마을 안길 아스콘 포장		12	검토	지역활성화과
옥과면-5		□ 수리마을 경작지 배수로 정비		14	검토	안전건설과

<옥과면> 현안사업 조서

사업명	사업규모	소요예산	필요성	검토부서
◦옥과면 무창제 주변 구거 정비사업	□L = 1,000m □H = 2.0m	600백만원	◦퇴적물로 인한 침수피해 발생 ◦경작지 유실로 응급복구	안전 건설과
◦옥과면 수리~합강 하천 제방 정비사업	□L = 2,000m □B = 4.0m	300백만원	◦제방 잡목으로 농번기에 통행이 불편함 ◦하천 관리를 위한 통행의 어려움	안전 건설과

옥과면 무창제 주변 구거 정비사업

□ 위    치 : 곡성군 겸면 마전리 1241-1답 인근

□ 필 요 성

□ 옥과면 무창제에서 겸면 마전에 이르는 구거가 미정비 상태로 우기 때마다 인근 경작지 유실 및 침수 피해가 발생함.

□ 해마다 퇴적물 제거 및 법면 정비를 실시하고 있는 실정으로 원활한 경작활동 및 사유재산 피해 예방을 위해 정비가 필요함.

□ 추진경위

□ 우기 때마다 경작지 유실 및 침수 피해가 발생하여 퇴적물 제거 및 법면 정비를 하고 있음

□ 추진계획

사 업 개 요	소요사업비	수 혜 도		비 고
		가구수	인구수
석축(양안) L=1,000m	600백만원	154	326

□ 건의사항

□ 경작지 유실, 침수로 인한 재산피해 및 재난사고를 예방하고 원활한 경작활동 보장을 위해 정비를 요청

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		옥과면 - 1			구 분		현안사업
건의제목		옥과면 무창제 주변 구거 정비사업
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 겸면 마전리 1241-1답 인근 ○ 건의내용 : 무창제에서 겸면 마전에 이르는 구거가 미정비 상태로 우기때마다 인근 경작지 유실 및 침수피해가 발생하여 해마다 퇴적물 제거 및 법면 정비를 하고 있는 실정으로 재산피해 및 재난사고 예방, 경작활동 보장을 위해 정비 요청
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 겸면 마전리 1241-1답 인근 ○ 사업규모, 면적 등 : 석축(양안) L=1,000m ○ 예상 소요사업비 : 600백만원
<검토의견> ○ 옥과면에서 “2019년도 농촌생활환경정비사업” 우선순위로 요청시 검토 추진 검토사항 (주변민원, 편입토지여부) ○ 단일 사업으로 예산 확보의 어려움이 있어 연차사업으로 시급한 곳부터 반영 추진 검토
<향후 추진계획> ○ 2019년도 농촌생활환경정비사업 대상지 파악 : 2018. 10. ~ 2018. 11. ○ 실시설계 : 2018. 11. ~ 2018. 12. ○ 사업추진 : 영농기 이전 완료 계획
검토부서	안전건설과		팀 명	농업기반		성 명		노충원	☎	360-8369

옥과면 수리~합강 하천 제방 정비사업

□ 위    치 : 곡성군 옥과면 합강리 239-10

□ 필 요 성

□ 옥과면 신수마을에서 합강마을에 이르는 하천 제방이 미 포장 상태로 잡목으로 인해 인근 경작지 진출입에 불편함이 있음

□ 농업용수용 보와 하천 시설물 관리를 위한 진출입로가 없어 관리에 어려움이 있음

□ 추진계획

□ 하천 제방으로 통행을 위해 해마다 잡목제거 실시

□ 건의사항

□ 하천 인근 경작지의 영농편의를 제공하고 하천 시설물 관리를 원활히 하기 위한 하천 제방 포장을 건의

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		옥과면 - 2			구 분		현안사업
건의제목		옥과 수리~합강 간 하천제방 정비(포장) 요청
검토결과		수용			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 옥과면 합강리 239-10번지 일원 ○ 건의내용 : 하천제방 정비(포장)요청
<사업개요> ○ 위 치 : 옥과면 수리 ~ 합강리 일원 ○ 사업규모 : L=2.0㎞, B=3.5m ○ 예상 소요사업비 : 200백만 원
<검토의견> ○ 영농을 위한 통행로가 미 정비되어 농기계 통행이 어렵고 하천 시설물 관리를 위하여 포장이 필요함. ○ 2019년 본예산에 확보하여 사업추진.
<향후 추진계획> ○ 2019년 본예산 확보 및 사업추진 : 2019. 01. ~ 2019. 12.
검토부서	안전건설과		팀 명	하천		성 명		김선홍	☎	360-8481

<옥과면> 건의사항 조서

마을명	건 의 내 용 (요약)	검토부서
무창리	□ 무창 게이트볼장 앞 아스콘 포장 - 무창마을 게이트볼장 앞 공터 아스콘 포장요청	지역활성화과
설옥리	□ 지방마을 안길 아스콘 포장 - 지방마을 전원마을 단지 진출입로 아스콘 포장 요청	지역활성화과
수 리	□ 수리마을 경작지 배수로 정비 - 수리마을 경작지 사이 배수로 석축설치 요청	안전건설과

무창 게이트볼장 앞 아스콘 포장

□ 현    황 : 게이트볼장 앞 광장 아스콘 포장 요청

□ 문 제 점

□ 게이트볼장 주변 광장의 레미콘 포장 파손이 심하고 분진 발생이 많아 게이트볼장 및 유선각을 이용하는 주민들이 불편함

□ 개선사항

□ 게이트볼장 앞 광장을 아스콘 포장(1,600㎡)

□ 소요 사업비 : 40,000천원

□ 기대효과

□ 게이트볼장 주변 광장 및 주차장으로 활용하는 주민들에게 쾌적한 환경을 제공

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		옥과면 - 3			구 분		건의사항
건의제목		무창 게이트볼장 앞 아스콘 포장
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 옥과면 무창리 1124-16 ○ 건의내용 - 게이트볼장 주변 광장의 레미콘 포장 파손이 심하고 분진 발생이 많아 게이트볼장 및 유선각을 이용하는 주민들이 불편함
<사업개요> ○ 위치 : 옥과면 무창리 1124-16 ○ 사업개요 : 아스콘포장 A=1,600㎡ ○ 예상 소요사업비 : 40,000천 원
<검토의견> ○ 게이트볼장 주변 광장 및 주차장으로 활용하는 주민들에게 쾌적한 환경을 제공
<향후 추진계획> ○ 옥과면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

지방마을 안길 아스콘 포장

□ 현    황 : 전원마을 단지 진출입로 아스콘 포장

□ 문 제 점

□ 지방마을에서 전원마을 단지까지 포장 파손 및 요철현상으로 통행하는데 불편함이 있음.

□ 개선사항

□ 전원마을 진출입로 아스콘 포장 L=550m

□ 소요사업비 : 60,000천원

□ 기대효과

□ 전원마을 진출입로 정비를 통해 주민들의 통행에 불편함을 해소

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		옥과면 - 4			구 분		건의사항
건의제목		지방마을 안길 아스콘 포장
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 옥과면 설옥리 전원마을 단지내 ○ 건의내용 - 지방마을에서 전원마을 단지까지 포장 파손 및 요철현상으로 통행하는데 불편함이 있음.
<사업개요> ○ 위치 : 옥과면 설옥리 전원마을 단지내 ○ 사업개요 : 아스콘포장 L=550m ○ 예상 소요사업비 : 60,000천 원
<검토의견> ○ 전원마을 진출입로 정비를 통해 주민들의 통행에 불편함을 해소
<향후 추진계획> ○ 옥과면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

수리마을 경작지 배수로 정비

□ 현    황 : 경작지 배수로 정비요청

□ 문 제 점

□ 수리마을 경작지 배수로가 일부 미정비 상태로 잦은 침수로 인해 재산피해가 발생

□ 개선사항

□ 배수로 정비 : 석축 L=150m

□ 소요 사업비 : 60,000천원

□ 기대효과

□ 배수로 정비를 통해 경작지 침수피해를 예방하고 원활한 경작활동을 보장

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		옥과면 - 5			구 분		현안사업 / 건의사항
건의제목		수리마을 경작지 배수로 정비
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 옥과면 수리 10-7 ~ 6-8 ○ 건의내용 : 수리마을 경작지 배수로가 일부 미정비 상태로 잦은 침수로 인해 재산피해가 발생
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 옥과면 수리 10-7 ~ 6-8 ○ 사업규모, 면적 등 : 석축 L=150m ○ 예상 소요사업비 : 60백만원
<검토의견> ○ 경지정리 구역으로서 배수로는 석축보다 수로관 설치로 배수를 원활하게 하고자함 ○ 수로관 예상 소요사업비 : 30백만원
<향후 추진계획> ○ 석축시공 공사비 보다 수로관 공사비 적어 우선 내년 유지관리 예산으로 반영 ○ 민원인이 계속 석축시공으로 원할시에는 ‘19년 농식품부 수리시설개보수사업 (용배수로) 지구에 반영
검토부서	농어촌공사 곡성지사		팀 명	지역개발팀		성 명		김우종	☎	360-1148

입    면

	현안사업 현황
번호		사업명		Page	검토결과	검토부서
입 면-1		◦지방도 840호선 도로선형 개량		20	수용	안전건설과
입 면-2		◦입면 대장리 위험농로 확포장		22	검토	지역활성화과

	건의사업 현황
번호		사업명		Page	검토결과	검토부서
입 면-3		□ 입면 복지회관 리모델링		26	검토	지역활성화과
입 면-4		□ 송전1구 마을안길 배수로 정비		28	검토	지역활성화과
입 면-5		□ 입석마을 진입로 확포장		30	수용	안전건설과
입 면-6		□ 군 대여 농기계 운송 서비스		32	추진중	농촌지원과
입 면-7		□ 금산1구 배수로 정비		34	검토	지역활성화과

<입면> 현안사업 조서

사업명	사업규모	소요예산	필요성	검토부서
◦지방도 840호선 도로선형 개량	□L = 150 m	1,000백만원	◦지방도 840호선 함허정 앞 구간이 S자 급커브로 교통 사고위험 있음	안전 건설과
◦입면 대장리 위험농로 확포장	□L = 50 m	100백만원	◦농로사면이 불안정하여 산사태 발생 우려 ◦가드레일 미설치로 인해 농기계 통행시 사고위험 높음	지역 활성화과

지방도 840호선 도로선형 개량

□ 위    치 : 입면 제월리 304-9

□ 필 요 성

□ 지방도 840호선 매월삼거리 장선교차로까지 연결된 도로 중제월리(함허정 앞) 구간이 S자 급커브구간으로 차량 통행시  시거 불량으로 사고위험이 상존하여 개선이 필요함

□ 추진경위

□ 익산청에서 시행한 덕치지구 제방보강공사에 포함된 제월리 섬진강변 제방 숭상 공사가 마무리 되었지만, 선형이 불량한 해당 구간에 대하여 선형 개선이 반영되지 않아 여전히 교통 사고위험이 상존함

□ 추진계획

□ 주민숙원사업 조속 추진

사업개요	소요사업비	수 혜 도		비 고
		가구수	인구수
선형개량 L=150m	1,000백만원	103	174

□ 건의사항

□ 소요사업비 1,000백만원을 조속 지원하여 교통사고 위험 해소 요망

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		입면 - 1			구 분		현안사업
건의제목		지방도 840호선 도로선형 개량
검토결과		수용			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 입면 제월리 304-9 일원 ○ 건의내용 - 지방도 840호선 매월삼거리 장선교차로까지 연결된 도로 중제월리(함허정 앞) 구간이 S자 급커브구간으로 차량 통행시 시거 불량으로 사고위험이 상존하여 개선 필요
<사업개요> ○ 위 치 : 곡성군 입면 제월리 1294 일원 ○ 사업규모 : 확포장 L=70m, B=3~5m, 전석쌓기 400㎡ 등 ○ 예상 소요사업비 : 100,000천원
<검토의견> ○ 위 구간은 지방도840호선으로 2016년 전라남도에서 선형개량공사가 완료된 현장으로 함허정 앞(섬진강방향) 도로선형 굴곡이 심하여 교통사고의 위험이 있음. ○ 도로관리청인 전라남도에 사업내용을 건의하겠음.
<향후 추진계획> ○ ’18. 7. : 전라남도에 건의
검토부서	안전건설과		팀 명	도로		성 명		장계호	☎	360-8487

입면 대장리위험농로 확포장

□ 위    치 : 입면 대장리 516-2

□ 필 요 성

□ 농로사면 불안정으로 인한 산사태 발생 우려 및 가드레일 미설치로 농기계 전복 시 사망사고 우려가 높아 개선 필요

□ 추진경위

□ 2018년 초 면장님 마을순회 시 경작자들의 개선요구 있어 현지 확인 결과, 농기계 통행 시 사고 위험이 높아 시급히 개선할 필요가 있으나, 많은 예산이 소요되는 사업으로 소규모 생활민원처리사업으로 해결 불가

□ 추진계획

□ 주민숙원사업 조속 추진

사업개요	소요사업비	수 혜 도		비 고
		가구수	인구수
확포장 L=50m	100백만원	22	40

□ 건의사항

□ 소요사업비 100백만원을 조속 지원하여 주민들의 통행 안전 확보

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		입면 - 2			구 분		현안사업
건의제목		입면 대장리 위험농로 확포장
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 입면 대장리 516-2 ○ 건의내용 - 농로사면 불안정으로 인한 산사태 발생 우려 및 가드레일 미설치로 농기계 전복 시 사망사고 우려가 높아 개선 필요
<사업개요> ○ 위치 : 입면 대장리 516-2 ○ 사업개요 : 농로확포장 L=50m ○ 예상 소요사업비 : 100,000천 원
<검토의견> ○ 농로확장 및 가드레일 설치로 주민 차량통행 및 안전한 보행환경 조성
<향후 추진계획> ○ 입면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

<입면> 건의사항 조서

마을명	건 의 내 용 (요약)	검토부서
매월3리	□ 입면 복지회관 리모델링 - 건물 및 상수도 노후로 인해 잦은 전기 누전, 겨울철 수도 동파 등 복지회관 이용 어르신들의 불편이 야기됨에 따라 복지회관을 리모델링하여 불편 해소 요구	지역활성화과
송전1리	□ 송전1구 마을안길 배수로 정비 - 우기 시 노면수가 배수되지 않고, 뒷산에서 안길로 토사가 흘러내려와 골목길 통행에 불편 야기됨에 따라, 마을안길 배수로 정비하여 통행 불편 해소 요망	지역활성화과
입석2리	□ 입석마을 진입로 확포장 - 마을진입로 일부 구간 도로폭이 협소하여 차량 교행이 어렵고, 차량 및 농기계 통행에 불편을 초래함에 따라 마을진입로 확포장 요망	안전건설과
송전3리	□ 군대여 농기계 운송 서비스 - 군 대여 농기계는 대부분 기계가 커서 장비를 옮기거나 연결하는 데 사고위험 등 어려움이 많음에 따라 임대자에게 직접 운송해주는 서비스를 도입하여 안전사고 예방에 기여	농촌지원과
금산1리	□ 금산1구 배수로 정비 - 집중호우 시 배수로 미정비 구간 인접 농지에 범람우려 높고 축대가 유실될 우려 높음에 따라 배수로 정비 요망	지역활성화과

입면 복지회관 리모델링

□ 현    황

□ 위  치 : 입면 매월리 584-7 (복지회관 준공일 1988년)

□ 대  상 : 연면적 341㎡ (건물면적 1층 181㎡, 2층 148.9㎡)

□ 문 제 점

□ 오래된 복지회관이다 보니 건물 및 상수도 등 노후 심화

□ 지난 겨울 상수도관 동파로 화장실, 수돗물을 사용하지 못했으며, 노후된 전기시설이 자주 누전되고 있음

□ 복지회관 이용하는 어르신들의 생활에 불편을 야기하고 있어 시급한 실정

□ 개선사항

□ 복지회관 전체 리모델링(1동)를 통하여 사용 불편 해소

- 복지회관에서 사용할 수 있는 상수도 배관 및 전기 설치 공사로 겨울철 상수도 동파방지와 시설물 활용에 따른 어르신들 불편 해소

□ 기대효과

□ 복지회관 시설을 리모델링함으로써 불편함을 해소하고 주민 생활편익 증진

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		입면 - 3			구 분		건의사항
건의제목		입면 복지회관 리모델링
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 곡성군 입면 매월리 584-7 ○ 건의내용 : 건물 및 상수도 노후로 인해 잦은 전기 누전, 겨울철 수도 동파 등 복지회관 이용 어르신들의 불편이 야기됨에 따라 복지회관을 리모델링 불편 해소 요구
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 곡성군 입면 매월리 584-7 ○ 사업규모, 면적 등 : 복지회관 리모델링 1식(건축, 전기) ○ 예상 소요사업비 : 40,000천 원
<검토의견> ○ 현지 확인 결과 화장실 동파, 전기시설 누전 등 복지회관이 노후되어 어르신들이 이용하는데 불편함이 있음
<향후 추진계획> ○ 입면 주민 숙원사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발팀		성 명		곽경택	☎	360-8406

송전1구 마을안길 배수로 정비

□ 현    황

□ 입면 송전1리 마을 안길 배수로 미정비

□ 문 제 점

□ 마을안길 배수로 미정비로 인하여 우기시 노면수가 배수가 되지 않고, 마을 뒷산에서 마을안길로 토사가 흘러내려와 골목길 통행시 불편을 야기하고 있음

□ 개선사항

□ 마을안길 배수로 정비(L=50m)를 통하여 통행 불편 해소 요망

□ 기대효과

□ 배수로 정비를 통한 주민 통행 불편 해소 및 임야에서 마을안길로 토사 유출을 방지하여 마을 경관도 개선될 것으로 판단됨

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		입면 - 4			구 분		건의사항
건의제목		송전1구 마을안길 배수로 정비
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 입면 송전1구 송전리 1010-3 ○ 건의내용 - 마을안길 배수로 미정비로 인하여 우기시 노면수가 배수가 되지 않고, 마을 뒷산에서 마을안길로 토사가 흘러내려와 골목길 통행시 불편을 야기하고 있음
<사업개요> ○ 위치 : 입면 송전1구 송전리 1010-3 ○ 사업개요 : 배수로 L=50m ○ 예상 소요사업비 : 10,000천 원
<검토의견> ○ 수로 정비를 통한 주민 통행 불편 해소 및 임야에서 마을안길로 토사 유출을 방지하여 마을 경관도 개선될 것으로 판단됨
<향후 추진계획> ○ 입면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

입석마을 진입로 확포장

□ 현    황

□ 입면 입석리 진입로 도로폭이 매우 협소함

□ 문 제 점

□ 마을진입로 일부구간 도로 폭이 협소하여 차량 교행이 어렵고, 차량 및 농기계 통행에 많은 불편을 초래하고 있어 도로 확․포장을 함으로써 주민 불편 해소 필요

□ 개선사항

□ 마을진입로 확․포장 요망 (L=100m, H=3m)

□ 예상사업비 : 70백만원

□ 기대효과

□ 주민들의 통행의 불편을 해소하고 안전사고 예방에 기여

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		입면 - 5			구 분		건의사업
건의제목		입석마을 진입로 확포장
검토결과		수용			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 입면 입석리 진입로 ○ 건의내용 : - 마을진입로 일부구간 도로 폭이 협소하여 차량 교행이 어렵고, 차량 및 농기계 통행에 많은 불편을 초래하고 있어 도로 확․포장을 함으로써 주민 불편 해소 필요
<사업개요> ○ 위 치 : 곡성군 입면 창정리 225-2 일원 ○ 사업규모 : 도로확장 L=107m, B=5.5m, 전석쌓기 280㎡ 등 ○ 예상 소요사업비 : 100,000천원
<검토의견> ○ 옥과, 입면에서 입석마을로 진입하는 면도101호 도로폭이 4m로 교행 불편이 있음. ○ 도로를 우측(하천반대방향)으로 확장(1.5m) 필요.
<향후 추진계획> ○ ’19년 : 본 예산에 반영하여 추진
검토부서	안전건설과		팀 명	도로		성 명		장계호	☎	360-8487

군 대여 농기계 운송 서비스

□ 현     황

□ 군 농기계 임대 시 옮기기 힘든 대형 농기계 등을 직접 가서 가지고 와야 함

□ 문 제 점

□ 군대여 농기계는 대부분 기계가 크고 옮기기 어려워 조작이 어려우나, 임대 신청 시 직접 차량을 가지고 가야해서 장비를 옮기거나 연결하는 데 사고위험 등 어려움이 있음

□ 개선사항

□ 군 농기계 대여 시 임대자가 해당 읍면으로 배달을 원할 경우 원하는 날짜에 배달해주는 운송 서비스 요망

□ 기대효과

□ 군 농기계 임대 시 농기계를 안전하게 받을 수 있어 주민들의 불편을 해소하고 안전사고 예방에 기여

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		입면 - 6			구 분		현안사업 / 건의사항
건의제목		군 임대농기계 운송서비스
검토결과		추진중			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 입면 송전리 주민 ○ 건의내용 : 군 농기계 대여 시 임대자가 해당 읍면으로 배달을 원할 경우 원하는 날짜에 배달해주는 운송 서비스 요망
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 군 임대사업소 1개소, 읍면 대여 : 11개소 운영 ○ 사업규모 : 군 68종 197대, 읍면(11개소) : 45종 493대 ○ 운영현황 : 군 임대 대형농기계는 농가까지 운송, 소형은 농가방문 수령 - 1톤차량 상차가 어려운 대형농기계는 현지 농가에 배달 - 1톤 트럭 상차가능 농기계는 임대사업장에서 농가 직접 수령
<검토의견> ○ 군 임대농기계는 68종 197대를 보유하고 년 1,500여회 이상 대여실시 - 현재 대형농기계는 5톤 차량을 이용 농가에 까지 배송 대여(상반기: 193회 배송) - 기타 배송 후 고장수리 등으로 50여회 교체 및 수리실시 ○ 대형농기계 수요에 대응 농가에 적기 운송되도록 지속추진
<향후 추진계획> ○ 농가들의 군임대 농기계 대여 이용횟수가 지속적으로 늘어나고 있어 대형농기계 운송 기준에 의하여 능동적으로 대처하고 ○ 보유 농기계에 대한 상시 점검정비로 임대 신청시 즉시 대여 될 수 있도록 사후 관리 철저
검토부서	농촌지원과		팀 명	농기계팀		성 명		조성용	☎	360-7282

입면 금산1구 배수로 정비

□ 현    황

□ 위    치 : 입면 금산리 701-12

□ 대    상 : 배수로 L=100m

□ 문 제 점

□ 집중호우 시 배수로 미정비 구간 인접 농지에 범람우려가 높고 축대가 유실될 우려가 높음

□ 개선사항

□ 석축쌓기(양안) L=100m, H=2.0m

□ 예상사업비 : 60,000천원

□ 기대효과

□ 배수흐름이 원활히 개선되어 주민 재산 보호에 기여

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		입면 - 7			구 분		건의사항
건의제목		금산1구 배수로 정비
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 입면 금산리 149 ○ 건의내용 - 마을안길 배수로 미정비로 인하여 우기시 노면수가 배수가 되지 않고, 마을 뒷산에서 마을안길로 토사가 흘러내려와 골목길 통행시 불편을 야기하고 있음
<사업개요> ○ 위치 : 입면 금산리 149 ○ 사업개요 : 석축(양안) L=100m H=2m ○ 예상 소요사업비 : 60,000천 원
<검토의견> ○ 배수흐름이 원활히 개선되어 주민 재산 보호에 기여
<향후 추진계획> ○ 입면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

겸    면

	현안사업 현황
번호		사업명		Page	검토결과	검토부서
겸 면-1		◦가정지구 위험 농로정비공사		40	수용	안전건설과
겸 면-2		◦마전 소하천 정비사업		42	수용	안전건설과

	건의사업 현황
번호		사업명		Page	검토결과	검토부서
겸 면-3		□ 송강마을 농로포장		46	검토	지역활성화과
겸 면-4		□ 대명마을 뒷들 농로포장		48	검토	지역활성화과
겸 면-5		□ 남양(내문동앞) 승강장 설치 1식		50	수용	안전건설과
겸 면-6		□ 칠봉마을 아스콘 포장		52	검토	지역활성화과
겸 면-7		□ 현정∼지리 간 진입로 아스콘포장		54	검토	지역활성화과

<겸면> 현안사업 조서

사업명	사업규모	소요예산	필요성	검토부서
◦가정지구 위험 농로정비공사	□석축 및 확포장 L=30m(국도쪽) H=2.0m □경사로 정비․확장 L=30m(하천쪽) B=4.0m	50백만원	◦국도27호선과 접하여 차량 등이 국도로 진입 시 교통 사고 위험 상존	안전 건설과
◦마전 소하천 정비사업	□석축쌓기(양안) L= 700m H=2.0～4.0m	700백만원	◦집중호우시 농경지 법면 유실로 인한 농작물피해 발생 사전예방	안전 건설과

가정지구 위험농로 정비

□ 위    치 : 곡성군 겸면 가정리 23-1(도),  897(구)

□ 필 요 성

□ 국도27호선과 접한 농로로 3가구 10명이 거주하고 있으며, 차량 등

국도로 진출시 경사가 심해 교통사고 위험 상존

⇒ 거주가구 3세대 교통사고 차량1대 폐차 및 입원치료사례

□ 천변농로에서 농경지로 진출입시 경사가 심해 농산물 운반, 농기계, 차량 등 사고위험 (10여 농가 경작)

□ 추진경위

□ 순천국도관리사무소 등에 사업추진을 요청 및 건의하였으나, 사업비가 미반영되어 현재까지 추진되지 못하고 있음.

□ 추진계획

사 업 개 요	소요사업비	수 혜 도		비 고
		가구수	인구수
- 석축 및 도로확장 L=30m, H=2.0m(국도쪽) - 농로경사로 정비․확장 L=30m B=4.0m(하천쪽)	50백만원	13	30

□ 건의사항

□ 교통사고를 예방하고 농기계, 차량 등 원활한 진출입과 영농불편해소를 위해 빠른 시일내 추진 요망

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		겸면 - 1			구 분		현안사업
건의제목		가정지구 위험 농로정비공사
검토결과		수용			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 겸면 가정리 23-1, 897일원 ○ 건의내용 - 국도27호선과 접한 농로로 3가구 10명이 거주하고 있으며, 차량 등 국도로 진출시 경사가 심해 교통사고 위험 상존 ⇒ 거주가구 3세대 교통사고 차량1대 폐차 및 입원치료사례 - 천변농로에서 농경지로 진출입시 경사가 심해 농산물 운반, 농기계, 차량 등 사고 위험 (10여 농가 경작)
<사업개요> ○ 위 치 : 곡성군 겸면 가정리 23-1, 897 일원 ○ 사업규모 : 도로확장 30m, 천변 경사로 정비 30m 등 ○ 예상 소요사업비 : 50,000천원
<검토의견> ○ 국도접속구간은 사업시행을 군에서 할 수 없으므로 도로관리기관인 순천국토유지관리사무소에 건의하고 ○ 천변쪽 농로경사로는 겸면 농도305호로 인근 농로 경사로 현황을 검토하여 추진계획을 수립하겠음.
<향후 추진계획> ○ ‘18. 7. : 국도구간은 순천국토유지관리사무소에 건의 ○ ‘19. : 천변구간은 본 예산에 편성하여 추진
검토부서	안전건설과		팀 명	도로		성 명		박창준	☎	360-8464

마전 소하천 정비사업

□ 위    치 : 곡성군 겸면 마전리 1161-36

□ 필 요 성

□ 마전 1호제～마을 중심을 가로지르는 소하천으로 하천 사면 유실

□ 집중호우 시 농경지 법면 유실로 인한 농작물 피해 발생 사전예방

□ 추진경위

□ 현안사업으로 기 건의(2017)하였으나, 사업량 및 사업비 등 과다로 현재까지 추진하지 못한 실정임

□ 추진계획

□ 사업계획

사 업 개 요	소요사업비	수 혜 도		비 고
		가구수	인구수
전석쌓기 (양안) L=700m, H=2.0~4.0m	700백만 원	108	187

□ 건의사항

□ 그동안 계속 건의된 사항으로 사업비 과다로 해결되지 못한 숙원사업임

□ 소요사업비 700백만 원을 조속 지원하여 주민숙원 사항 해소 요망

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		겸면 - 2			구 분		현안사업
건의제목		마전 소하천 정비사업
검토결과		수용			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 겸면 마전리 1161-36번지 ○ 건의내용 : 마전 1호제～마을 중심을 가로지르는 소하천으로 하천 사면 유실되었으며, 집중호우 시 농경지 법면 유실로 인한 농작물 피해 발생 사전예방
<사업개요> ○ 위 치 : 겸면 마전리 1161-36번지(인접번지 38-10) ○ 사업규모 : 전석쌓기(H=2.0~4.0m, 양안) L=700m ○ 예상 소요사업비 : 700백만원
<검토의견> ○ 2019년 소하천정비사업 신규대상지로 행정안전부에 국고지원 건의하였음. ○ 향후 소하천정비사업으로 선정되면 실시설계 시 주민설명회를 개최하여 주민의견을 반영토록 하겠음.
<향후 추진계획> ○ 행정안전부 소하천정비사업 채택 시 추진 : 2019년 1월 이후
검토부서	안전건설과		팀 명	하천팀		성 명		윤지량	☎	360-8295

<겸면> 건의사항 조서

마을명	건 의 내 용 (요약)	검토부서
송강리	□ 송강마을 농로포장 - 비경지정리 지역으로 농로가 비포장되어 농기계등 영농 불편 - 사업량 : L=250m, B=3m (모갈들 150m, 산정밑들 100m)	지역활성화과
대명리	□ 대명마을 뒷들 농로포장 - 18년 본예산에 250m는 반영, 잔여구간 100m추진 건의 - 사업량 : 포장 L=100m, B=3m, 석축 L=35m, H=2.5m	지역활성화과
남양리	□ 남양(내문동앞) 승강장 설치 1식 - 승강장이 없어 우천 시 및 동절기에 버스 대기 시 주민불편	안전건설과
칠봉리	□ 칠봉마을 아스콘 포장 - 칠봉마을 효문동〜신동까지 하수관로 매설공사후 도로 노면이 울퉁불퉁해 차량 및 주민 통행불편 - 사업량 : L=800m, B=3∼4m	지역활성화과
현정리	□ 현정∼지리 간 진입로 아스콘포장 - 현정리 굴박스〜지리회관앞까지 관로매설작업 등으로 도로가 파손 및 노후 통행불편 - 사업량 : L=350m, B=4.0〜4.5m	지역활성화과

송강마을 농로포장

□ 현    황

□ 위  치 : 겸면 송강리 산39-1,  211번지 일원

□ 사업량 : L=250m,  B=3m (모갈들 150m,  산정밑들 100m)

□ 문 제 점

□ 10여 농가 2ha의 농경지를 경작하고 있으나, 비경지정리된 지역으로농로가 비포장되어 농기계 등 영농불편 초래

□ 개선할 사항

□ 현재 비포장 농로를 포장하여 주민 영농불편 해소

□ 기대효과

□ 영농불편 해소로 영농편의 및 주민소득 증대 기여

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		겸면 - 3			구 분		건의사항
건의제목		송강마을 농로포장
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 겸면 송강리 730-3 ○ 건의내용 - 10여 농가 2ha의 농경지를 경작하고 있으나, 비경지정리된 지역으로 농로가 비포장되어 농기계 등 영농불편 초래
<사업개요> ○ 위치 : 겸면 송강리 730-3 ○ 사업개요 : 농로포장 L=250m B=3m ○ 예상 소요사업비 : 25,000천 원
<검토의견> ○ 현재 비포장 농로를 포장하여 주민 영농불편 해소
<향후 추진계획> ○ 겸면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

대명마을 뒷들 농로포장

□ 현   황

□ 위  치 : 겸면 대명리 188, 193번지 일원

□ 사업량 : 포장공 L=100m, B=3m,  석축 L=35m, H=2.5m

□ 문 제 점

□ 2ha의 농경지가 분포된 지역으로 2018년 본예산에 250m는 반영되고, 잔여구간 100m는 미반영

□ 비경지정리된 지역으로 농기계 등 진입불가로 영농불편 초래

□ 개선할 사항

□ 잔여구간 농로 신설 및 포장으로 주민 영농불편 해소

□ 기대효과

□ 영농불편 해소로 영농편의 및 주민소득 증대 기여

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		겸면 - 4			구 분		건의사항
건의제목		대명마을 뒷들 농로포장
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 겸면 대명리 188, 193일원 ○ 건의내용 - 2ha의 농경지가 분포된 지역으로 2018년 본예산에 250m는 반영되고, 잔여구간 100m는 미반영 - 비 경지정리된 지역으로 농기계 등 진입불가로 영농불편 초래
<사업개요> ○ 위치 : 겸면 대명리 188, 193일원 ○ 사업개요 : 농로포장 L=100m, 석축 L=35m ○ 예상 소요사업비 : 20,000천 원
<검토의견> ○ 잔여구간 농로 신설 및 포장으로 주민 영농불편 해소
<향후 추진계획> ○ 겸면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

남양(내문동앞) 승강장 설치

□ 현   황

□ 위  치 : 겸면 남양리 33-4번지 일원

□ 사업량 : 1식

□ 문 제 점

□ 국도변에 위치한 마을(내문동)로 곡성방향 버스이용객 불편

□ 승강장이 없어 우천 시 및 동절기에 군내버스 대기 시 주민불편

□ 개선할 사항

□ 우천 시 및 동절기에 주민불편이 없도록 승강장 설치

□ 기대효과

□ 승강장 설치를 통한 군내버스 이용불편해소

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		겸면 - 5			구 분		건의사업
건의제목		남양(내문동앞) 승강장 설치 1식
검토결과		수용			추진결과		추진중
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 겸면 칠봉리(국도 27호선) ○ 건의내용 : - 겸면 남양리 내문동마을 근처에 버스승강장 부재로 버스를 이용하는 주민들이 불편을 초래하고 있어 버스승강장 신설 필요
<사업개요> ○ 위 치 : 곡성군 겸면 칠봉리 38-7 ○ 사업규모 : 버스승강장 1개소 신설 및 가감차로 확보 ○ 예상 소요사업비 : 50,000천원
<검토의견> ○ 국도 27호선 구간 버스승강장 신설 및 가감차로 확보 사업시행은 군에서 할 수 없으므로, 도로관리기관인 순천국토관리사무소에 건의
<향후 추진계획> ○ ‘18. 7. : 순천국토관리사무소에 건의
검토부서	안전건설과		팀 명	도로		성 명		박창준	☎	360-8464

칠봉마을 아스콘포장

□ 현   황

□ 위  치 : 겸면 칠봉리 387-2번지 일원

□ 사업량 : L=800m, B=3∼4m

□ 문 제 점

□ 칠봉마을 효문동〜신동까지 하수관로 매설공사에 따른 도로노면이 울퉁불퉁하여 차량 및 주민 통행불편

□ 개선할 사항

□ 마을진입로 및 안길 아스콘포장으로 정비하여 이용자 불편 해소

□ 기대효과

□ 차량통행 원활 및 이용주민 안전사고 예방과 생활불편 해소

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		겸면 - 6			구 분		건의사항
건의제목		칠봉마을 아스콘 포장
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 겸면 칠봉리 387-2 ○ 건의내용 - 칠봉마을 효문동〜신동까지 하수관로 매설공사에 따른 도로노면 요철이 심하여 차량 및 주민 통행불편
<사업개요> ○ 위치 : 겸면 칠봉리 387-2 ○ 사업개요 : 아스콘포장 L=800m ○ 예상 소요사업비 : 100,000천 원
<검토의견> ○ 마을진입로 및 안길 아스콘포장으로 정비하여 이용자 불편 해소
<향후 추진계획> ○ 겸면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

현정∼지리 간 진입로 아스콘포장

□ 현   황

□ 위  치 : 겸면 현정리 367-2번지 외

□ 사업량 : L=350m, B=4.0〜4.5m

□ 문 제 점

□ 현정마을 굴박스 → 지리회관앞길까지 관로매설작업 등으로 도로가

노후되고 파손부분이 많아 차량 및 주민 통행불편

□ 개선할 사항

□ 진입로 및 안길 아스콘포장으로 정비하여 이용자 불편 해소

□ 기대효과

□ 차량통행 원활 및 이용주민 안전사고 예방과 생활불편 해소

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		겸면 - 7			구 분		건의사항
건의제목		현정~지리 간 진입로 아스콘 포장
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 겸면 현정리 367-2 ○ 건의내용 - 현정마을 굴박스 → 지리회관앞길까지 관로매설작업 등으로 도로가 노후되고 파손부분이 많아 차량 및 주민 통행불편
<사업개요> ○ 위치 : 겸면 현정리 367-2 ○ 사업개요 : 아스콘포장 L=350m B=4~4.5m ○ 예상 소요사업비 : 45,000천 원
<검토의견> ○ 마을진입로 및 안길 아스콘포장으로 정비하여 이용자 불편 해소
<향후 추진계획> ○ 겸면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

오 산 면

	현안사업 현황
번호		사업명		Page	검토결과	검토부서
오산면-1		◦오산면 운곡1구 아스콘 포장공사		60	검토	지역활성화과
오산면-2		◦오산면 가곡마을 석축정비공사		62	검토	지역활성화과

	건의사업 현황
번호		사업명		Page	검토결과	검토부서
오산면-3		□ 탑동마을 마을회관 건립		66	검토	지역활성화과
오산면-4		□ 공동 창고 개보수공사		68	검토	지역활성화과
오산면-5		□ 단사마을 공동창고 지붕설치		70	검토	지역활성화과
오산면-6		□ 공중목욕탕 보일러 및 시설교체		72	수용	복지실
오산면-7		□ 율천마을 배수로 설치		74	검토	안전건설과
오산면-8		□ 운곡2구 마을 안길 재포장		76	검토	지역활성화과
오산면-9		□ 반석마을 배수로 정비공사		78	검토	안전건설과

<오산면> 현안사업 조서

사업명	사업규모	소요예산	필요성	검토부서
◦오산면 운곡1구 아스콘 포장공사	□B = 4.0m □L = 2.0km	150백만원	◦도로 노후 ◦노면파손 및 불균형	지역 활성화과
◦오산면 가곡마을 석축정비공사	□L = 1.5km □H = 2.5~3.0m	250백만원	◦석축 노후 ◦일부구간 누수	지역 활성화과

오산면 운곡1구 아스콘포장공사

□ 위    치 : 오산면 운곡1구 일원

□ 필 요 성

□ 도로의 노후화로 인해 노면 불량

□ 잦은 공사 및 공사차량 통행으로 인해 노면이 파손되어

차량 주행에 있어 불편함과 위험성이 있음.

□ 추진경위

□ 상수도 및 하수도 공사가 완료되어 추가 도로를 절단할

사업이 없을 것으로 판단되어 포장공사를 추진코자 함.

□ 추진계획

□ 주민숙원사업 조속 추진

사 업 개 요		소요사업비	수 혜 도		비 고
연장	폭		가구수	인구수
L=2.0km	B=4.0m	150백만원	38호	72명

□ 건의사항

□ 사업비 150백만원을 지원하여 주민생활 불편사항 해소

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		오산면 - 1			구 분		현안사업
건의제목		오산면 운곡1구 아스콘 포장공사
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 오산면 운곡리 505-12 ~ 281-2 ○ 건의내용 - 도로 노후화로 인해 노면이 파손되어차량 주행에 있어 불편함과 위험성이 있음.
<사업개요> ○ 위치 : 오산면 운곡리 505-12 ~ 281-2 ○ 사업개요 : 아스콘포장 L=2km B=4m ○ 예상 소요사업비 : 150,000천 원
<검토의견> ○ 마을진입로 및 안길 아스콘포장으로 정비하여 이용자 불편 해소
<향후 추진계획> ○ 오산면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

오산면 가곡마을 석축정비공사

□ 위    치 : 오산면 가곡리 1100번지 일원

□ 필 요 성

□ 기존에 설치되었던 석축은 노후화되고 메쌓기로 유량이 많은

곳에 적합하지 않음.

□ 그로 인해 시간이 지남에 따라 일부 깬 잡석이 빠져나와 석축의

구실을 하지 못하고 있음.

□ 추진경위

□ 여름철 장마가 국지성 집중호우 형태로 바뀌면서 유량이 집중적으로 몰려 메쌓기 형태의 석축은 내구성에 있어 취약

□ 이에 따라 기존 석축의 형태를 찰쌓기로 바꾸고 파손 혹은 유실된 구간을 보수

□ 추진계획

□ 주민숙원사업 조속 추진

사 업 개 요		소요사업비	수 혜 도		비 고
연장	높이		가구수	인구수
L=1.5km	H=2.5~3.0m	250백만원	97호	188명

□ 건의사항

□ 사업비 250백만원을 지원하여 주민생활 불편사항 해소

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		오산면 - 2			구 분		현안사업
건의제목		오산면 가곡마을 석축정비공사
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 오산면 가곡리 299일원 ○ 건의내용 - 기존에 설치되었던 석축은 노후화되고 메쌓기로 유량이 많은 곳에 적합하지 않음. - 그로 인해 시간이 지남에 따라 일부 깬 잡석이 빠져나와 석축의 구실을 하지 못하고 있음.
<사업개요> ○ 위치 : 오산면 가곡리 299일원 ○ 사업개요 : 석축 L-=1.5km, H=2.5~3.0 ○ 예상 소요사업비 : 250,000천 원
<검토의견> ○ 축대 재정비로 안전한 차량통행 환경조성
<향후 추진계획> ○ 오산면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

<오산면> 건의사항 조서

마을명	건 의 내 용 (요약)	검토부서
탑동리	□ 건의 제목 : 탑동마을 마을회관 건립 - 하절기 및 동절기 취약계층 보호시설 - 마을회의 장소 필요	지역활성화과
청단리	□ 건의 제목 : 공동 창고 개보수공사 - 공동창고의 노후화 - 진입로가 작아 농기계 진입에 어려움.	지역활성화과
단사리	□ 건의 제목 : 단사마을 공동창고 지붕설치 - 노후화로 인한 누수	지역활성화과
봉동리	□ 건의 제목 : 공중목욕탕 보일러 및 시설교체 - 잦은 보일러 공사 - 조명시설 누전 발생	복지실
율천리	□ 건의 제목 : 율천마을 배수로 설치 - 흙수로 사용 중이나 원활한 영농생활을 위해 벤치 플륨관 설치 희망	안전건설과
운곡2구	□ 건의 제목 : 운곡2구 마을 안길 재포장 - 잦은 공사로 인해 노면 파손이 심각함. - 배수시설이 정비되어 있지 않음.	지역활성화과
반석리	□ 건의 제목 : 반석마을 배수로 정비공사 - 강우시 배수로가 역류함.	안전건설과

탑동마을 마을회관 건립

□ 현    황

□ 각종 모임 및 회의 시 마을 주민들이 모여 의논할 수 있는 마을회관이 없어 주민들의 불편이 있음.

□ 마을회관 건립부지 확보

□ 문 제 점

□ 마을 주민들의 회의 및 소통공간이 없음.

□ 하절기 및 동절기 취약계층 보호를 공간확보 어려움.

□ 추진계획

사업위치	소요사업비	수 혜 도		비 고
		가구수	인구수
조양리 576	60백만원	11호	17명

※ 조양리 576에 마을회관 건립 부지협의 완료.

□ 기대효과

□ 주민들이 모여서 소통할 수 있는 마을회관 건립과 함께 주민만족 제고와 각종 회의시 타 마을회관으로 이동해야 하는

불편해소.

□ 하절기 및 동절기 취약계층 쉼터 조성으로 안전사고 예방

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		오산면 - 3			구 분		건의사항
건의제목		탑동마을 마을회관 건립
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 곡성군 오산면 조양리 576 ○ 건의내용 : 하절기 및 동절기 취약계층 보호시설, 마을회의 장소 필요
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 곡성군 오산면 조양리 576 ○ 사업규모, 면적 등 : 마을회관 신축 1식 ○ 예상 소요사업비 : 70,000천 원
<검토의견> ○ 현지 확인 결과 주민들이 모여 의논할 수 있는 회의 및 소통공간이 없어 불판혐을 겪고있음
<향후 추진계획> ○ 오산면 주민 숙원사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발팀		성 명		곽경택	☎	360-8406

청단마을 공동창고 개보수공사

□ 현    황

□ 슬레이트 지붕으로 노후화된 건물

□ 위치도 및 사진대지 (오산면 청단리 372대 인근)

□ 문 제 점

□ 공동창고의 노후화로 인해 영농장비 및 농산물 보관 여건 취약

□ 현 공동창고 진입통로가 작아 대형 농기계 등 진입이 어려움

□ 개선사항

□ 건물이 노후화되고 슬레이트 형식 지붕 철거 및 환기시설 확충

□ 외벽 재도색으로 공동창고 쾌적한 환경조성 필요

□ 소요예산 : 50백만원

□ 기대효과

□ 주민들이 공동으로 이용하는 창고 개보수를 통한 위생적이고 쾌적한 환경조성으로 주민만족도 제고

□ 공동창고 진입통로 확장으로 농기계 및 각종 장비 진출입의 편리성 제고

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		오산면 - 4			구 분		건의사항
건의제목		공동 창고 개보수공사
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 곡성군 오산면 청단리 372 ○ 건의내용 : 공동창고가 노후되어 이용하는데 불편함이 있고, 진입로가 작아 농기계 진입에 어려움이 있음
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 곡성군 오산면 청단리 372 ○ 사업규모, 면적 등 : 창고 철거 및 신축 ○ 예상 소요사업비 : 50,000천원
<검토의견> ○ 현지 확인 결과 공동창고의 노후화로 인해 영농장비 및 농산물을 보관하는데 어려움이 있음
<향후 추진계획> ○ 오산면 주민 숙원사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발팀		성 명		곽경택	☎	360-8406

단사마을 공동창고 지붕설치

□ 현    황

□ 슬레이트 지붕형식의 구형 건물

□ 위치도 및 사진대지(오산면 단사리 355-4임 인근)

□ 문 제 점

□ 공동창고의 노후화로 옥상 누수 발생

□ 누수로 인해 영농장비 부식발생 및 농산물 오염

□ 개선사항

□ 지붕 개보수로 근본적인 누수 방지

□ 외벽 재도색으로 공동창고 주변 쾌적한 환경 조성

□ 소요예산 : 50백만원

□ 기대효과

□ 지붕 개보수를 통한 위생적이고 쾌적한 환경 조성으로 주민 만족도 제고 및 농산물 보관 여건 개선

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		오산면 - 5			구 분		건의사항
건의제목		단사마을 공동창고 지붕설치
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 곡성군 오산면 단사리 355-4 ○ 건의내용 : 노후화로 인해 지붕에서 누수되어 보수 요망
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 곡성군 오산면 단사리 355-4 ○ 사업규모, 면적 등 : 지붕보수 1식 ○ 예상 소요사업비 : 20,000천원
<검토의견> ○ 현지 확인 결과 창고 지붕의 노후로 인해 누수가 발생하여 영농장비 및 농산물이 오염되어 이용하는데 불편함이 있음
<향후 추진계획> ○ 오산면 주민 숙원사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발팀		성 명		곽경택	☎	360-8406

오산면 공중목욕장 보일러 등 시설장비 교체

□ 현    황

□ 위    치 : 오산면 오산로 605-3(복지회관 1층)

□ 운영횟수 : 주 4회(화,목 : 남자 / 수,금 : 여자)  08:00 ~ 16:00

□ 이용인원 : 약 3700명(2018년 상반기 운영 기준)

□ 문 제 점

□ 잦은 보일러 고장과 노후화 된 물탱크로 인해 연결 배관에서 누수 발생

□ 누수로 인한 천장 등 조명시설 누전으로 화재위험이 높아짐

□ 누수로 인한 보수공사 및 보일러 수리로 인한 잦은 운영 중단(3회 이상)

□ 개선사항

□ 공중목욕장 지하 보일러 등 시설장비 교체

□ 소요예산 : 50백만원

- 보일러, 물탱크, 연결 배관, 수중펌프 등 교체, 벽면 페인트 작업 등

□ 기대효과

□ 시설장비 교체를 통한 쾌적한 공중목욕장 환경조성 및 운영 활성화로 주민만족 제고

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		오산면 - 6			구 분		건의사항
건의제목		공중목욕장 보일러 및 시설교체
검토결과		수용			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 오산면 봉동리 공중목욕장 ○ 건의내용 : 오산면 공중목욕장 지하보일러 교체 및 물탱크 및 배관 교체
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 오산면 오산로 605-3(복지회관 1층) ○ 사업규모, 면적 등 : ○ 예상 소요사업비 : 50,000천원
<검토의견> ○ 보 일 러 : 물탱크 배수관의 누수로 인해 보일러 노후화 되어 교체가 필요함 ○ 연결배관 : 누수가 되고, 배수 안되어 바닥에 물이 고여있어 배수․누수공사 및 물탱크 교체 가 필요함 ○ 농어촌 공중목욕장 개보수 예산 15,000천원 (목사동 공중목욕장 7,500천원 개보수 사용)으로 예산이 부족하여 추경예산 확보 필요
<향후 추진계획> ○ 추진시기 : 2018. 9. ○ 공중목욕장 보일러 및 물탱크, 연결배관 교체는 추경예산확보 후 교체
검토부서	복지실		팀 명	장수복지		성 명		김선희	☎	360-8309

율천마을 배수로 설치

□ 현    황

□ 흙수로를 이용한 농작물 경작

□ 위치도 (오산면 율천리 354-2답 인근)

□ 문 제 점

□ 우천시 일부구간 유실로 농작물 피해 발생

□ 개선사항

□ 벤치플륨관을 설치(b*h=0.4*0.4, L=1,000m)

□ 예상사업비 : 70백만원

□ 기대효과

□ 배수로 정비를 통한 원활한 영농생활

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		오산면 - 7			구 분		건의사항
건의제목		율천마을 배수로 설치
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 오산면 율천리 354-2답 인근 ○ 건의내용 : 현재 토공수로구간 구조물설치 요망
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 오산면 율천리 354-2답 인근 ○ 사업규모, 면적 등 : 토공수로구간 구조물설치(L=600m, B×H=0.4m×0.4m) ○ 예상 소요사업비 : BF수로관설치 - 70백만원
<검토의견> ○ 토공수로로 퇴적토가 형성 유수소통에 지장초래하여 구조물 설치(수로관) 필요 ○ 2019년 농식품부 수리시설개보수사업(용배수로) 지구에 반영 추진
<향후 추진계획> ○ 내년 유지관리 예산으로는 전 구간 설치가 불가능하여 우선 300m 구간 반영 ○ 나머지구간은 ‘19년 농식품부 수리시설개보수사업(용배수로) 지구에 반영 추진
검토부서	농어촌공사 곡성지사		팀 명	지역개발팀		성 명		김경모	☎	360-1145

운곡2구마을 재포장공사

□ 현    황

□ 잦은 공사로 인해 심각한 도로파손

□ 위치도 (오산면 운곡리 381-1전 인근)

□ 배수시설 미정비로 인해 인근 전답으로 우수 유입

□ 문 제 점

□ 배수시설 미정비로 인해 인근 전답으로 우수 유입

□ 도로파손으로 인한 주행의 불편함

□ 비가 갠 후 진흙이 생겨 차량오염

□ 개선사항

□ 도로 재포장 (B=4.0m, L=150m)

벤치플륨관을 설치(b*h=0.4*0.4, L=200m)

□ 예상사업비 : 50백만원

□ 기대효과

□ 배수시설 확보로 인한 농작물 손실 최소화

□ 도로의 주행성 확보

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		오산면 - 8			구 분		건의사항
건의제목		운곡2구 마을 안길 재포장
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위 치 : 오산면 운곡리 347 일원 ○ 건의내용 - 배수시설 미정비로 인해 인근 전답으로 우수 유입 - 농로파손으로 인한 주행의 불편함
<사업개요> ○ 위치 : 오산면 운곡리 347 일원 ○ 사업개요 : 아슼노 재포장 L=150m, 배수로 L=150m ○ 예상 소요사업비 : 50,000천 원
<검토의견> ○ 농로 및 배수로 정비로 원활한 차량통행과 원활한 영농활동 기여
<향후 추진계획> ○ 오산면 주민숙원 사업 우선순위에 의거 사업 시행
검토부서	지역활성화과		팀 명	농촌개발		성 명		장철수	☎	360-8440

반석마을 배수로 정비공사

□ 현    황

□ 반석마을과 용계마을의 노면수 집중

□ 위치도 (오산면 조양리 231-1답 인근)

□ 문 제 점

□ 강우시 하천 역류

□ 인근 전답으로 하천수 유입

□ 개선사항

□ 배수관 인상

□ 예상사업비 : 100백만원

□ 기대효과

□ 영농피해 최소화 및 재난 발생시 인명피해 방지

민선7기 첫 번째「군민과의 대화」현안ㆍ건의사항 관리카드

관리번호		오산면 - 9			구 분		건의사항
건의제목		반석마을 배수로 정비공사
검토결과		검토			추진결과
<건의사항 요약> ○ 위치, 소재지 등 : 오산면 조양리 231-1답 인근 ○ 건의내용 : 하천 인근 배수로 역류현상으로 인한 영농피해 방지 요구
<사업개요> ○ 위치, 소재지 등 : 오산면 조양리 231-1답 인근 ○ 사업규모, 면적 등 : 배수로 재설치(L=100m, B×H=0.6m×0.6m) ○ 예상 소요사업비 : BF수로관설치 - 13백만원
<검토의견> ○ 배수로 재설치 또는 자동문비설치 등 검토 ○ 2019년 농식품부 수리시설개보수사업(용배수로) 지구에 반영 추진
<향후 추진계획> ○ 실시설계 : 2019. 01. ~ 2019. 06. ○ 사업 추진 : 2019. 06. ~ 2019. 12.
검토부서	농어촌공사 곡성지사		팀 명	지역개발팀		성 명		김경모	☎	360-1145